# Vários níveis de simultaneidade

O Derby dá suporte aos níveis de isolamento SERIALIZABLE (RR), REPEATABLE (RS), READ COMMITTED (CS) e READ UNCOMMITTED (UR).

CS
  CS (o nível de isolamento padrão) fornece o melhor equilíbrio entre simultaneidade e consistência em ambientes com vários clientes.
RS
  RS fornece menor consistência que RR, mas permite maior simultaneidade.
RR
  RR fornece a maior consistência.
UR
  UR fornece a máxima simultaneidade, quando são permitidos valores não efetivados nos comandos. Normalmente é utilizado quando se aceita resultados aproximados.

Para obter mais informações deve ser consultado "Tipos e finalidades dos bloqueios nos sistemas Derby" no Guia do Desenvolvedor do Derby.

Tópico pai: Funcionalidades disponíveis no Derby para atender vários clientes
Conceitos relacionados
Bloqueio no nível de linha
Várias conexões e vários fluxos de execução
Ferramentas administrativas